**INTRODUZIONE**

Il data set contiene performance di misura e caratteristiche di 209 CPUs. Le variabili sono le seguenti:

1. NAME: produttore del modello
2. SYCT: cycle time in nanosecondi
3. MMIN: minimim main memory in KB
4. MMAX: maximum main memory in KB
5. CACH: cache size in KB
6. CHMIN: minimum number of channels
7. CHMAX: maximum number of channels
8. PERF: performance della CPU comparata con il modello IBM 370/158-3
9. ESTPERF: stima della performance

Analisi proposte:

1. Statistiche descrittive
2. Regressione lineare